СОГЛАСОВАНО                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

«_____»________________2012г.                                          «______»________________2012г.                                                       

ТИТУЛЬНЫЙ  ЛИСТ

ТО 8522.00302818.227.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ОБРАЗЦА МОДЕЛИ 

Изделие - Жилет трикотажный женский.

НТД - ГОСТ 28039 «Изделия трикотажные»

Образец модели разработан – ЗАО «Компания Галактика»

Наименование предприятия-изготовителя – ЗАО «Компания Галактика»

Модель рекомендована для выпуска изделий в массовом производстве:
                                                                            Роста: 146-182
                                                                            Размеры: 80-112
                                                                            Полнотная группа: 1,2,3
                                                                            Возрастная группа: средняя
За основу при разработке приняты размерные признаки базовой типовой фигуры: 
164-92-100

Генеральный директор
ЗАО «Компания Галактика»                               Смолихин А.Г.

Начальник службы 
Подготовки производства                                   Корягина Т.Н.

Начальник производства                                     Макарова Л.В.

Конструктор                                                          Соколянская Н.В.

Москва 2012г.
1. ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОБРАЗЦА ЖИЛЕТА ЖЕНСКОГО.

1.1.	Жилет женский трикотажный, прямого силуэта свободного покроя с V-образным вырезом.

Вырез горловины и пройма  обработаны  двойной вязаной бейкой.
Низ жилета вывязан  резинкой.
Жилет вяжется из тонких ниток, вид вязки – гладь.

Состав пряжи: 33%-шерсть, 67%-акрил.

1.2. По внешнему виду жилет трикотажный должен соответствовать образцу-эталону, утвержденному директором предприятия-изготовителя и согласованному с Заказчиком.

1.3. Жилеты трикотажные по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры 1-4 полнотных групп по обхвату груди с 80 по 112см, по росту с 146 по 182см, предусмотренные ГОСТ 17521 и таблицей 1 настоящего ТО.

	

1.4. Классификация и виды стежков, строчек и швов должны соответствовать ГОСТ 12807.

1.5. Технические требования к стежкам, строчкам и швам – по ОСТ 17-835.

1.6. Определение сортности готового жилета – по ГОСТ 12566.

Таблица для определения размеров женской  одежды 	

	

					
Маркировка размера на изделии	Обхват груди, см	Обхват бедер, см	Обхват талии, см		Маркировка роста на изделии	Рост, см.	
80 ( 40 )	78-81,9	86-89,9	59-62,9		146	143-148,9 (1)	
84 ( 42 )	82-85,9	90-93,9	63-66,9		152	149-154,9 (2)	
88 ( 44 )	86-89,9	94-97,9	67-70,9		158	155-160,9 (3)	
92 (46 )	90-93,9	98-101,9	71-74,9		164	161-166,9 (4)	
96 (48)	94-97,9	102-105,9	75-78,9		170	167-172,9 (5)	
100 (50)	98-101,9	106-109,9	79-82,9		176	173-179,0 (6)	
104 (52)	102-105,9	110-113,9	83-86,9		182	180-185,9	
108 (54)	106-109,9	114-117,9	87-90,9				
112 (56)	110-113,9	118-121,9	91-94,9				

Жакет  изготавливается в размерах с 80 по 136 и соответственно ростах :  
                                 1 рост – рост человека  146-152см
                                 2 рост -         -*-               158-164см
                                 3 рост -         -*-               170-176см
                                 4 рост -         -*-               182-188 см

1.4. Классификация и виды стежков, строчек и швов должны соответствовать ГОСТ 12807.

1.5. Технические требования к стежкам, строчкам и швам – по ОСТ 17-835.

1.6. Определение сортности готового пуловера – по ГОСТ 12566.