СОГЛАСОВАНО                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

«_____»________________2012г.                                         «______»________________2012г                                                       

ТИТУЛЬНЫЙ  ЛИСТ

ТО 8522.00302818.226.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ОБРАЗЦА МОДЕЛИ 

Брюки мужские  форменные мод. 409. 

НТД - ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. ОТУ»

Образец модели разработан – ЗАО «Компания Галактика»

Наименование предприятия-изготовителя  ЗАО «Компания Галактика»

Модель рекомендована для выпуска изделий в массовом производстве:
                                                                            Роста: 158-200
                                                                            Размеры: 88-116
                                                                            Полнотная группа: 1,2,3
                                                                            Возрастная группа: средняя, старшая

За основу при разработке приняты размерные признаки базовой типовой фигуры: 
176-104-92

Генеральный директор
ЗАО «Компания Галактика»                               Смолихин А.Г.

Начальник службы 
Подготовки производства                                   Корягина Т.Н.

Начальник производства                                     Макарова Л.В.

Конструктор-дизайнер                                        Соколянская Н.В.

Москва 2012г.

1. ОПИСАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ МОДЕЛИ БРЮКИ МУЖСКИЕ МОД.  409
 размеры 88-116, роста 158-200

Описание модели:
Брюки прямые, на поясе, застежка на молнию, пуговицу и брючный крючок, на поясе предусмотрено 8 шлевок. 
На передних половинках брюк косые боковые карманы с отделочной строчкой 0,5см, от среза, вверху и внизу входа в карман поставлены закрепки. По переду заложено по одной складки  с каждой стороны. Передние половинки брюк с изнаночной стороны от пояса до икры обработаны подкладочной тканью. 
 На правой задней половинке брюк прорезной карман «в рамку», застегивающийся на прорезную петлю и на пуговицу. По концам кармана поставлены машинные закрепки. 
Нижний срез брюк обработан тесьмой для меньшего трения подгибки низа. Ширина подгибки низа 4см. 

1.2. По внешнему виду брюки мужские форменные должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному директором предприятия-изготовителя и согласованному с Заказчиком.

1.3. Брюки  мужские по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры 1-4 полнотных групп по обхвату груди с 88 по 116см, по росту с 158 по 200см, предусмотренные ГОСТ 17521 и таблицей 1 настоящего ТО.

Таблица 1.
Полнотная группа 	Обхват груди типовой фигуры, см	
	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
	Обхват талии типовой фигуры, см	
1	70	74	78	82	86	90	94	98	102	
2	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
3	82	86	90	94	98	102	106	110	114	
4	88	92	96	100	104	108	112	116	120	

1.4. Классификация и виды стежков, строчек и швов должны соответствовать ГОСТ 12807.
1.5. Технические требования к стежкам, строчкам и швам – по ОСТ 17-835.
1.6. Определение сортности готового костюма – по ГОСТ 12566.

2. Материалы и фурнитура

2.1. Брюки мужские должны  изготавливаться из материалов и фурнитуры, указанных в таблице 2.
Таблица 2

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала	
Ткань  синяя полушерстяная. Состав:
43%-шерсть  55%-полиэстер  2%-лайкра TEFLON	ISO 1833	Для изготовления верха брюк	
Ткань подкладочная. Состав:  100% - полиэстер	ГОСТ 20272-96 п.п.3.3.7.	Для изготовления подкладки брюк 	
Материал прокладочный с регулярным точечным клеевым покрытием	ТУ 17-21-335-90	Для прокладки в пояс, гульфик и откосок брюк	
Ткань х/б карманная	-	Для мешковин карманов	
Пуговицы D=14мм, 	ОСТ 17-624-87	Для крепления застежки	
Брючный крючок	-	Для крепления застежки	
Армированные нитки 45лл
(44лх)	ГОСТ 6309-93	Для изготовления брюк	

Примечания:
1.	   Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету
основной ткани.
2.	По   согласованию   с   заказчиком   допускается   применять   другие
материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в таблице 1.
3.	По согласованию с заказчиком допускается изменять цвет используемых
материалов и фурнитуры.

3. Правила приемки и методы контроля.

3.1. Правила приемки изделий – по ГОСТ 23948.
3.2. Методы контроля качества изделий – по ГОСТ 4103.
 
4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 10581.

5. Гарантии изготовителя.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящего ТО при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок – два года с момента выпуска изготовителем.