СОГЛАСОВАНО                                                                                     УТВЕРЖДАЮ
                     
___________________________                                            ____________________________ 

«_____»________________2012г.                                         «______»________________2012г                                                       

ТИТУЛЬНЫЙ  ЛИСТ

ТО 8522.00302818.206.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ОБРАЗЦА МОДЕЛИ G-216

Изделие - Брюки женские мод. G-216 

ГОСТ и ТО 25294-2003 «Одежда женская платьево-блузочного ассортимента.  ОТУ»

Образец модели разработан – ЗАО «Компания Галактика»

Наименование предприятия-изготовителя – ЗАО «Компания Галактика»

Модель рекомендована для выпуска изделий в массовом производстве:
                                                                            Роста: 146-176
                                                                            Размеры: 80-112
                                                                            Полнотная группа: 1,2,3
                                                                            Возрастная группа: средняя
За основу при разработке приняты размерные признаки базовой типовой фигуры: 
164-92-100

Генеральный директор
ЗАО «Компания Галактика»                              Смолихин А.Г.

Начальник службы 
Подготовки производства                                   Корягина Т.Н.

Начальник производства                                     Макарова Л.В.

Конструктор                                                          Тимощук И.В.

Москва 2012г.
1. ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОБРАЗЦА  БРЮК  ЖЕНСКИХ мод. G-216
                                       Размеры  80-104, роста 146-176
1.1	Внешний вид
Брюки женские прямого силуэта, с отрезным поясом, застегивающимся
на 1  горизонтальную петлю и 1 пуговицу, по поясу пришито 4 шлевки. Застежка  - гульфик на тесьму-молнию в среднем шве передних половинок.

На задней и передней половинках брюк обработано по одной талевой вытачке. На правой передней половинке брюк по гульфику настрочена отделочная строчка.  В  задних боковых частях пояса предусмотрены резинки от бокового шва на заднюю половинку.

Изделие без подкладки.

Швы стачивания 10мм.
Отделочная строчка по гульфику по намелке.
Все срезы на брюках обметываются.
Подгибка низа 40мм.

1.2. По внешнему виду брюки женские должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному директором предприятия-изготовителя и согласованному с Заказчиком.
1.3. Брюки женские по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры 1- 4 полнотных групп по обхвату груди с 80 по 112см, по росту с 146 по 176см, предусмотренные ГОСТ 17521 и таблицей 1 настоящего ТО.

Таблица 1. Таблицы размеров женской одежды
Таблица для определения размеров женской форменной одежды (2-я полнотная группа)
Маркировка размера на изделии	
Обхват груди, см	
Обхват бедер, см	

80 (40)	
78 – 81,9	
86 – 89,9	

84 (42)	
82 – 85,9	
90 – 93,9	

88 (44)	
86 – 89,9	
94 – 97,9	

92 (46)	
90 – 93,9	
98 – 101,9	

96 (48)	
94 – 97,9	
102 – 105,9	

100 (50)	
98 – 101,9	
106 – 109,9	

104 (52)	
102 – 105,9	
110 – 113,9	

108 (54)	
106 – 109,9	
114 – 117,9	

112 (56)	
110 – 113,9	
118 – 121,9	

		Маркировка роста на изделии	
Рост, см	

146	
143 – 148,9 (1)	

152	
149 – 154,9 (2)	

158	
155 – 160,9 (3)	

164	
161 – 166,9 (4)	

170	
167 – 172,9 (5)	

176	
173 – 179 (6)	

1.4. Классификация и виды стежков, строчек и швов должны соответствовать ГОСТ 12807.
1.5. Технические требования к стежкам, строчкам и швам – по ОСТ 17-835.
1.6. Определение сортности готовых брюк – по ГОСТ 12566.
2. МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА.

2.1. Брюки женские должны изготавливаться из материалов и фурнитуры, указанных в таблице 2.
Таблица 2
Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала	
Ткань верха полушерстяная. Состав: 43%-шерсть    55%-полиэстер            2%-лайкра	ГОСТ 28000-2004	Для изготовления верха брюк	
Материал прокладочный с регулярным точечным клеевым покрытием	ТУ 17-21-335-90	Для прокладки в пояс, гульфик, откосок	
Пуговица пластиковая  D=14 мм	ОСТ-17-624-84	Для застежки пояса  	
Тесьма-молния, длиной 18 см	-	Для застежки  гульфика	
Нитки швейные «Belfil»	ГОСТ-6309-93	Для изготовления брюк	
Тесьма эластичная (резинка)	-	В пояс.	
Атласная тесьма.	-	Вешалка для брюк.	
Примечания:
1.	   Цвет фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.
2.	По   согласованию   с   заказчиком   допускается   применять   другие
материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в таблице 2.
3.	По согласованию с заказчиком допускается изменять цвет используемых
материалов и фурнитуры.

3. Правила приемки и методы контроля.

3.1. Правила приемки изделий – по ГОСТ 23948.
3.2. Методы контроля качества изделий – по ГОСТ 4103.

4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 10581.

5. Гарантии изготовителя.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящего ТО при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.
5.2. Гарантийный срок –  шесть месяцев с момента выпуска изготовителем.