СОГЛАСОВАНО                                                                                     УТВЕРЖДАЮ
                     
___________________________                                            ____________________________ _____»________________2012г.                                          «______»________________2012г                                                       

ТИТУЛЬНЫЙ  ЛИСТ

ТО 8522.00302818.015.2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ОБРАЗЦА МОДЕЛИ 

Изделие- Блузка женская мод.G-115-2  с длинным  рукавом на манжете.

ГОСТ и ТО 25294-2003 «Одежда женская платьево-блузочного ассортимента »

Образец модели разработан – ЗАО «Компания Галактика»

Наименование предприятия-изготовителя – ЗАО «Компания Галактика»

Модель рекомендована для выпуска изделий в массовом производстве:
                                                                            Роста: 146-176
                                                                            Размеры: 80-112
                                                                            Полнотная группа: 1,2,3
                                                                            Возрастная группа: средняя
За основу при разработке приняты размерные признаки базовой типовой фигуры: 
170-92-100

Исполнительный директор
ЗАО «Компания Галактика»                               Смолихин А.Г.

Начальник службы 
Подготовки производства                                   Корягина Т.Н.

Начальник производства                                     Макарова Л.В.

Конструктор - дизайнер                                       Кондратьева М.В.

Москва 2012г.
1. ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОБРАЗЦА  БЛУЗКИ ЖЕНСКОЙ мод.G-115-2  с длинным  рукавом на манжете.
                                       Размеры  80-112, роста 146-176

1.1  Внешний вид – Блузка женская, приталенного силуэта, с центральной декоративной планкой,  с двойной цельнокроенной кокеткой, переходящей с полочки на спинку,   рукава длинные   на манжете,  с застёжкой на 7 петель и 7 пуговиц,  с отложным на стойке воротнике.

Полочка - приталенная. Полочка с талевыми и грудовыми  вытачками. На верхней части полочек обработаны   накладные карманы с клапаном, карманы застегиваются на  петлю и пуговицу. Борта обтачные.

Спинка  с талевыми вытачками и двойной кокеткой  переходящей на полочку.

Рукава длинные - втачные, одношовные,  с манжетой на петлю и пуговицу,  разрезом на локтевую половинку и складками на передней части рукава. 
Воротник – отложной с отрезной стойкой, горизонтальной петлей и пуговицей.
Ширина шва стачивания -1,0см.
Ширина шва обтачивания: 0,7см.
- воротник,
- концы манжеты,
 -клапан кармана,
 -погон. 
Отделочные строчки на 0,5см-  
-по манжетам рукавов,  
-низу изделия, 
-воротнику,
 -декоративной планки, 
-клапанам нагрудных карманов,
 -настрачивание клапана на полочку. 
Отделочная строчка на 0,1см- 
-по кокеткам спинки и полочек, 
-обтачке разреза рукава,
 -настрачивание карманов на полочки ,
 -по стойке воротника,
 -по шву притачивания манжет.

1.3. По внешнему виду блузка женская должна соответствовать образцу-эталону, утвержденному директором предприятия-изготовителя и согласованному с Заказчиком.
1.4. Блузка женская по размерам должна изготавливаться на типовые фигуры 1-4 полнотных групп по обхвату груди с 80 по 124см, по росту с 152 по 188см, предусмотренные ГОСТ 17522 и таблицей 1 настоящего ТО.

Таблица 1.
Маркировка размера на изделии	
Обхват груди, см	
Обхват бедер, см	

80 (40)	
78 – 81,9	
86 – 89,9	

84 (42)	
82 – 85,9	
90 – 93,9	

88 (44)	
86 – 89,9	
94 – 97,9	

92 (46)	
90 – 93,9	
98 – 101,9	

96 (48)	
94 – 97,9	
102 – 105,9	

100 (50)	
98 – 101,9	
106 – 109,9	

104 (52)	
102 – 105,9	
110 – 113,9	

108 (54)	
106 – 109,9	
114 – 117,9	

112 (56)	
110 – 113,9	
118 – 121,9	

		Маркировка роста на изделии	
Рост, см	

146	
143 – 148,9 (1)	

152	
149 – 154,9 (2)	

158	
155 – 160,9 (3)	

164	
161 – 166,9 (4)	

170	
167 – 172,9 (5)	

176	
173 – 179 (6)	

1.5. Классификация и виды стежков, строчек и швов должны соответствовать ГОСТ 12807-2003.
1.6. Технические требования к стежкам, строчкам и швам – по ОСТ 17-835.
1.7. Определение сортности готовой блузки – по ГОСТ 12566.
                                                                                                                                                                                                                                                     2. МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА.

2.1. Блузка женская должна изготавливаться из материалов и фурнитуры, указанных в таблице 2.
Таблица 2
Наименование материала		Назначение материала	
Ткань блузочная
Состав: 55%-х/б,   45%-полиэстер
		Для изготовления верха блузки	
Материал прокладочный с регулярным точечным клеевым покрытием		Для прокладки в воротник - стойку, в борта и манжеты рукавов.	
Пуговицы пластмассовые 
D=12 мм		Для основной застежки борта блузки, манжет и клапане  кармана.	
Армированные нитки 45лл
(44лх)		Для изготовления блузки	
Примечания:

1.	  Цвет фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.
2. По согласованию   с   заказчиком   допускается   применять   другие
материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в таблице 2.
3. По согласованию с заказчиком допускается изменять цвет используемых
материалов и фурнитуры.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

3.1. Правила приемки изделий – по ГОСТ 23948.
Методы контроля качества изделий – по ГОСТ 4103.
 
4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 10581.