“УТВЕРЖДАЮ”                                                    “УТВЕРЖДАЮ”

 «___» __________________2012 г.                                          «___» _________________2012 г.

ТИТУЛЬНЫЙ  ЛИСТ

ТО 8522.00302818.228.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ОБРАЗЦА МОДЕЛИ 

Изделие - Аксессуары – галстук мужской на зажиме.

Наименование предприятия изготовителя – ЗАО «Компания Галактика»

Исполнительный директор
ЗАО «Компания Галактика»                               Смолихин А.Г.

Начальник службы 
Подготовки производства                                   Корягина Т.Н.

Начальник производства                                     Макарова Л.В.

Москва 2012г.
1.ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ  ОБРАЗЦА 
Галстук мужской на зажиме.

1. Описание модели: 
Галстук мужской  представляет собой "ложный" галстучный трапециевидный узел. Пристегивается галстук  при помощи клипсы, установленной в узле галстука.

 Длина галстука 52 см, ширина внизу 9,5 см.

Состав: полиэстер100%.,
 Цвет: темно-синий.

1.2. По внешнему виду галстук должен соответствовать образцу-эталону, утвержденному директором предприятия-изготовителя и согласованному с заказчиком.

1.3. Классификация и виды стежков, строчек и швов должны соответствовать ГОСТ 12807.

1.4. Технические требования к стежкам, строчкам и швам – по ОСТ 17-835.

1.5. Определение сортности готового галстука – по ГОСТ 12566.

2. Материалы и фурнитура

2.1. Галстук форменный мужской должен изготавливаться из  материалов указанных в таблице 1.
Таблица 1
Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала	
Ткань верха полиэстер 100%	ТУ РБ 00312254.002-95	Для изготовления верха галстука	
Ткань подкладочная  100% -полиэстер	ГОСТ-20272-96 п.п.3.3.7.	Для обработки широкого и узкого концов галстука	
Материал прокладочный иглопробивной	ТУ 17-21-335-90	Для прокладки в галстук	
Клипса	-	Для крепления галстука	
Армированные нитки «Belfil»	ГОСТ 6309-93	Для изготовления галстука	

Примечания:
1.	   Цвет подкладки и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.
2.	По   согласованию   с   заказчиком   допускается   применять   другие
материалы по качеству не ниже указанных в таблице 1.
3.	По согласованию с заказчиком допускается изменять цвет используемых
материалов.

2.3. Правила приемки и методы контроля.
2.3.1. Правила приемки изделий – по ГОСТ 23948.

2.3.2. Методы контроля качества изделий – по ГОСТ 4103.

2.3.3. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 10581.